55130 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo/évier avec bec standard, embase tournante, pile
Mitigeur à détection (CE) sur plage avec sélecteur de température latérale. De type Presto 5750 réf. 55130 ou techniquement équivalent. Avec  bec tournant de hauteur standard. Une cellule optoélectronique, une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Limitation de la température maximale par butée réglable, débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

55130 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo/évier avec bec standard, embase tournante, pile
Mitigeur sur plage à détection (CE). De type Presto 5750 réf. 55130 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un bec tournant de hauteur standard
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet
- un sélecteur de température latérale avec limitation de la température maximale par butée réglable
- débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.