75210 - Mitigeur électronique sur secteur à bec fixe avec réglage température
Mitigeur électronique monotrou sans vidage à poser sur céramique ou sur paillasse. Bec fondu fixe Lg 147 mm. Hauteur sous bec 122 mm. Réglage de température latéral avec butée de limitation ECS intégrée. Cellule infra-rouge intégrée dans le corps. Boîtier électronique secteur indépendant IP65, alimentation 230V, sortie 6V. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm, filtres, 2 électrovannes avec membrane silicone M G’3/8. Fixation renforcée par une tige inox. Brise-jet étoile M24X100. Garantie 3 ans. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Marque Sanifirst type mitigeur électronique fixe à bec tube lisse démontable sur secteur REF : 75210 ou équivalent approuvé.