75232 - Rejet électronique mural sur secteur à bec orientable et démontable dessous
Rejet électronique monofluide col de cygne mural. Bec tube lisse orientable démontable Lg 200 mm.Hauteur sous bec 100 mm adaptée pour la filtration terminale. Boîtier électronique secteur indépendant IP65, alimentation 230V, sortie 6V. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. raccordement M1/2 sur bec et M3/8 sur electrovanne, filtres, électrovannes avec membrane silicone M G’3/8. Garantie 3 ans. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Marque Sanifirst type rejet électronique col de cygne dessus à bec tube lisse orientable démontable sur secteur REF : 75232 ou équivalent approuvé