75638 - Mitigeur thermostatique de douche hospitalier
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural, corps froid. Une commande longue en laiton pour l'ouverture et un volant avec température avec butée de température à 38°C. Possibilité d'aller jusqu'à 48°C. Débit de 14,4L/min à 3 bar. Paire de rosace tole et raccord excentrique G'1/2 G'3/4 et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique 1/4 tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme à la NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et organes de manœuvre en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm REF : 75638 ou équivalent approuvé.