57050 - PRESTO NEO® SENSOR con trasformatore - versione PRESTOGREEN
Rubinetto elettronico bordo lavabo, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato tramite un trasformatore 230/7 V in contenitore IP65. Apertura automatica 24 ore dopo l’ultimo utilizzo. Fornito con dispositivo antibloccaggio del sistema di rilevamento che si attiva dopo 30 secondi di rilevazione continua. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar.