88830 - PRESTOTEM®2 TOUCH® MASTERMIX® - con doccetta
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, comando elettronico a sfioro a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa (regolabile), alimentato con pila interna. Fornito con miscelatore termostatico antiscottatura con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111,  rubinetti d'arresto con filtri, limitatore di portata da 6 l/min, asta doccia. Tecnologia brevettata MasterMix che impedisce sia l’intercomunicazione tra acqua calda e fredda che il ristagno d'acqua all'interno del miscelatore diminuendo i rischi di proliferazione batterica. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.