14000RDM - Neo Duo Robinet de chasse directe apparent, 3-6L, rouge framboise 

•	Robinet de chasse directe (sans réservoir). 
•	Assurer un débit de 1 litre seconde à l'entrée de la chasse pour un fonctionnement optimal du produit. Réglage possible du débit d'entrée à l'aide du robinet de réglage de débit. 
•	Déclenchement souple adapté à la petite enfance et PMR. 
•	Adapté pour cuvettes WC crèche, maternelle, enfant et adulte, PMR. 
•	Manette colorée bleue turquoise , verte anis , rouge framboise  ou grise  au choix. 
•	Coque en zamak chromé et manette en polymère 
•	Installation murale apparente avec alimentation arrière ou latérale orientable à 180° 
•	Raccordement entrée Ø M G 3/4’’. Sortie tube Ø28 mm 
•	Protection anti-siphonique évitant la rétro-pollution du réseau 
•	Mécanisme auto-nettoyant 
A associer avec:

•	Kit d'installation arrière F/F G3/4" (Réf.14010) avec tube de chasse coudé (Ref.47270), collier de fixation (Ref.47008), nez de jonction (Ref.44903) et robinet de réglage de débit (Ref.42531) 
•	Kit d'installation arrière M/F G3/4" (Ref.14011) avec tube de chasse coudé (Ref.47270), collier de fixation (Ref.47008), nez de jonction (Ref.44903) et robinet de réglage de débit (Ref.42532) 
•	Kit d'installation en ligne F/F G3/4" (Ref.14012) avec tube de chasse coudé (Ref.47270), collier de fixation (Ref.47008), nez de jonction (Ref.44903) et robinet de réglage de débit (Ref.42533) 
•	Kit d'installation en ligne M/F G3/4" (Ref. 14013) avec tube de chasse coudé (Ref.47270), collier de fixation (Ref.47008), nez de jonction (Ref.44903) et robinet de réglage de débit (Ref.42534) 
Ou
•	Robinet de réglage de débit arrière MG 3/4 - FG 3/4 (Ref. 42532) 
•	Robinet de réglage de débit arrière FG 3/4 - FG 3/4 (Ref. 42531) 
•	Robinet de réglage de débit en ligne MG 3/4 - FG 3/4 (Ref. 42534) 
•	Robinet de réglage de débit en ligne FG 3/4 - FG 3/4 (Ref. 42533) 

Visuel non contractuel