14251 - PRESTO 1000 XL E
Robinet de chasse temporisé encastré PRESTO 1000 XL E réf. 14251 de marque PRESTO pour cuvette WC. Avec robinet d'arrêt intégré, face avant inox brossé, dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé (ou équivalent validé)

Ou

14251 - PRESTO 1000 XL E
Robinet de chasse directe encastré. De type Presto 1000 XL E® réf. 14251ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une face avant antivandalisme en inox brossé 304L avec bouton poussoir en laiton chrome 
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- un volume d'eau réglable de 6 à 9 l
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 
PRODUIT ASSOCIE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55