14252SB - PRESTO 1000 XL E type ECO 4l - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré pour cuvette sans bride. De type Presto 1000XL E® type ECO 4l réf. 14252SB ou techniquement équivalent. Avec volume d'eau réglable de 4l, un régulateur de débit 60 l/min, un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et un système S® interdisant le blocage en écoulement continu. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Face avant antivandalisme en inox brossé 304L avec bouton poussoir en laiton chromé.

14252SB - PRESTO 1000 XL E type ECO 4l - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré pour cuvette WC sans bride. De type Presto 1000 XL E® type ECO 4l réf. 14252SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un volume d'eau réglable de 4l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- une face avant antivandalisme en inox brossé 304L avec bouton poussoir en laiton chromé
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 
PRODUITS À ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré