14261SB - Kit PRESTO P1000 XL pour galerie technique - Adapté aux Cuvettes Sans Bride
Kit chasse pour galerie technique (mur de 200 à 300 mm) pour cuvette WC Sans Bride. De type Presto 1000 XL, réf.14261SB ou techniquement équivalent. Comprenant un robinet temporisé 1000 XL antivandalisme muni d'mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, un robinet d'arrêt, une commande à travers cloison de 200 à 300 mm avec écrous de serrage, un tube coudé en PVC, un nez de jonction et un raccord de départ (ou équivalent validé)

14261SB - Kit PRESTO P1000 XL pour galerie technique - Adapté aux Cuvettes Sans Bride
Kit chasse complet à travers cloison (200 à 300 mm) pour cuvette WC Sans Bride. De type Presto 1000 XL, réf.14261SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet temporisé 1000 XL antivandalisme
- un volume d'eau réglable de 6 à 9 l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un robinet d'arrêt intégré et un dispositif anti-siphonique
- un tube de chasse coudé en PVC et nez de jonction et raccord de départ 
- une commande à travers cloison de 200 à 300 mm avec écrous de serrage
- un bouton de commande non tournant et indémontable
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré