14265SB - Kit PRESTO 1000 XL ECO 4l pour galerie technique - Adapté aux Cuvettes Sans Bride
Kit chasse pour galerie technique (mur de 15 à 200 mm) pour cuvette WC Sans Bride. De type PRESTO 1000 XL ECO 4l , réf.14265SB ou équivalent. Comprenant un robinet temporisé P1000 XL ECO 4l antivandalisme muni d'un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique, un volume d'eau de 4l, un régulateur de débit 60 l/min, une commande à travers cloison de 15 à 200 mm avec écrous de serrage, avec un bouton de commande non tournant et indémontable, un tube coudé en PVC, un nez de jonction et un raccord de départ (ou équivalent validé).

14265SB - Kit PRESTO 1000 XL ECO 4l pour galerie technique - Adapté aux Cuvettes Sans Bride
Kit chasse pour galerie technique (mur de 15 à 200 mm) pour cuvette WC Sans Bride. De type PRESTO 1000 XL ECO 4l , réf.14265SB ou équivalent. 
Comprenant:
- un robinet temporisé P1000 XL ECO 4l antivandalisme muni d'un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein,
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique, 
- un volume d'eau de 4l
- un régulateur de débit 60 l/min
- une commande à travers cloison de 15 à 200 mm avec écrous de serrage, avec un bouton de commande non tournant et indémontable
- un tube coudé en PVC, un nez de jonction et un raccord de départ
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré