14300SB - PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié au cuvette sans bride
Robinet de chasse directe encastré à double volume ajustables pour cuvette WC sans bride. De type Presto P1000 XL DVA réf. 14300SB ou techniquement équivalent. Avec double volume d'eau réglables indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et de 2,5l à 5l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Avec plaque de façade en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique.

14300SB - PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié au cuvette sans bride
Robinet de chasse directe encastré à double volume ajustables pour cuvette WC sans bride. De Type PRESTO 1000 XL E DVA, réf. 14300SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe à double volume temporisé, réglable indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et de 2,5l à 5l pour petite chasse
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande en métal brossé anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré