14303SB - PRESTO 1000 XL E DVA ECO 2L/4L - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à double volume pour cuvette WC sans bride. De type Presto 1000 XL E DVA ECO réf. 14303SB ou techniquement équivalent. Avec un double volume d'eau réglable indépendamment de 4l à 6l pour grande chasse et de 1,5l à 3l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Avec plaque de façade en métal chromée brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique.

14303SB - PRESTO 1000 XL E DVA ECO 2L/4L - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à double volume pour cuvette WC sans bride. De type Presto 1000 XL E DVA ECO réf. 14303SB ou techniquement équivalent. Incluant : 
- un double volume d'eau réglable indépendamment de 4l à 6l pour grande chasse et de 1,5l à 3l pour petite chasse. 
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein 
- un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de façade en métal chromée brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré