15233 - PRESTO 60 B à encastrer
Robinet poussoir temporisé encastré PRESTO 60 B réf. 15233 de marque PRESTO pour urinoir à action siphonique. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage, réglage du débit anti-vandalisme. (ou équivalent validé)

Ou

15233 - PRESTO 60 B à encastrer
Robinet d'urinoir  encastré NF temporisé, alimentation en ligne 3/4". De type Presto 60 B réf. 15233 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une alimentation en ligne 3/4"
- une rosace anti-vandalisme auto-bloquante
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre (accessoires selon céramique, tube et effet d’eau).
PRODUIT ASSOCIE
Réf. 50954 Tube avec nez de jonction
Réf. 46910 Douille M1/2 avec nez de jonction