18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf 18460SB ou techniquement équivalent. Avec un robinet de chasse directe à double volume d’eau ajustables indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et de 2,5l à 5l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Avec plaque de façade en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.

18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18460SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe à double volume d’eau ajustables indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et de 2,5l à 5l pour petite chasse.
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein.
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents.
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.