18460 - Bâti-support autoportant, face chromée-brossée
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue. Equipé d’un robinet de chasse directe à double volume dont les volumes sont ajustables indépendamment entre 6L à 9L pour grande chasse et 2,5L à 5L pour petite chasse. Débit constant de 1l/s de 1,2 bar à 4 bar. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. La plaque de façade est en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.

Ou

18460 - Bâti-support autoportant, face chromée-brossée
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue. De type Presto réf. 18460 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe double volume dont les volumes sont ajustables indépendamment entre 6L à 9L pour grande chasse et 2,5L à 5L pour petite chasse. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein.
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande est en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents.
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.