18493SB - Bâti-support PRESTO 7100 XL N - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18493SB ou techniquement équivalent. Equipé d’un robinet double fonction optoélectronique et manuelle. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation. Volume d'eau réglable de 2 à 9l. Régulateur de débit 60 l/min. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu et dispositif anti-siphonique. Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec tube d'alimentation et nez de jonction, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.

18493SB - Bâti-support PRESTO 7100 XL N - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18493SB ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- un robinet double fonction optoélectronique et manuelle
- une cellule optoélectronique
- une alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation
- un volume d'eau réglable de 2 à 9l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un système antiblocage interdisant l'écoulement en continu et dispositif anti-siphonique
- une façade en inox brossée 304L anti-vandalisme
Livré avec tube d'alimentation et nez de jonction, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre