18495SB - Bâti-support PRESTO 7200 XL N - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto 7200 XL N, réf 18495SB ou techniquement équivalent. Equipé d’un robinet double fonction optoélectronique et manuelle. Avec cellule optoélectronique, alimentation pile et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de la pile. Volume d'eau réglable de 2 à 9l. Régulateur de débit 60 l/min. Système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu et d'un dispositif anti-siphonique. Plaque de façade inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette (ou équivalent validé).

18495SB - Bâti-support PRESTO 7200 XL N - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto 7200 XL N, réf. 18495SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet double fonction optoélectronique et manuelle
- une cellule optoélectronique 
- alimentation pile lithium 6V - type CRP2 dans le boitier intégré 
- un bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de la pile
- un volume d'eau réglable de 2 à 9l
- un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu 
- un dispositif anti-siphonique
- une façade en inox brossée 304L anti-vandalisme
- Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.