18495 - Bâti-support PRESTO 7200XL N
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue avec robinet double fonction optoélectronique/manuelle PRESTO 7200XL N. De type Bâti-support PRESTO 7200 XL N  réf. 1849 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation pile lithium 6V - type CRP2 dans le boitier intégré et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de la pile. Volume d'eau réglable de 2 à 9 l. Système anti-blocage interdisant l'écoulement en continu. Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur. Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.

18495 - Bâti-support PRESTO 7200XL N
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue avec robinet double fonction optoélectronique/manuelle PRESTO 7200XL N. De type Bâti-support PRESTO 7200 XL N  réf. 1849 ou techniquement équivalent : 
-  Avec cellule optoélectronique, 
- Alimentation pile lithium 6V - type CRP2 dans le boitier intégré et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de la pile,
- Volume d'eau réglable de 2 à 9 l,
- Système anti-blocage interdisant l'écoulement en continu, 
- Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur,
- Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme,
- Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.