18506SB - Bâti-support PRESTO 7100XL N ECO, 2L-4L - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto 7100 XL N, réf 18506SB ou techniquement équivalent. Equipé d’un robinet double fonction optoélectronique et manuelle. Avec cellule optoélectronique de nouvelle génération, alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation. Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur. Volume d'eau 4 L.  Régulateur de débit 60 l/min. Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 50mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette. Garantie 3 ans.

18506SB - Bâti-support PRESTO 7100XL N ECO, 2L-4L - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride De type Presto 7100 XL N, réf 18506SB ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- Robinet double fonction optoélectronique/manuelle 
- Cellule optoélectronique de nouvelle génération
- Alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation
- Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur
- Volume d'eau 4 L
- Régulateur de débit 60 l/min
- Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme
- Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 50mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette
- Garantie 3 ans
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.