18506 - Bâti-support PRESTO 7100XL N, alimentation secteur, ECO 2 L - 4 L
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue réf. 18506 de marque PRESTO avec robinet double fonction optoélectronique/manuelle P7100XL N. Avec cellule optoélectronique de nouvelle génération, alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation. Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur. Volume d'eau 4 L. Débit constant de 1 L/ s de 1,2 bar à 4 bar. Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 50mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.
Garantie 3 ans.

18506 - Bâti-support PRESTO 7100XL N, alimentation secteur, ECO 2 L - 4 L
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue réf. 18506 de marque PRESTO avec : 
- Robinet double fonction optoélectronique/manuelle P7100XL N
- Cellule optoélectronique de nouvelle génération
- Alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation
- Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur
- Volume d'eau 4 L
- Débit constant de 1 L/ s de 1,2 bar à 4 bar
- Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme
- Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 50mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette
- Garantie 3 ans.