18508SB - Bâti chasse pour galerie technique, pour paroi coupe-feu - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant chasse pour cuvette suspendue sans bride. De type PRESTO 1000 XL DVA, réf. 18508SB ou techniquement équivalent. Equipé d'un robinet de chasse directe à double volume ajustable indépendamment entre 6l à 9l pour une grande chasse et 2,5l à 5l pour une petite chasse. Régulateur de débit 60l/min. Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Plaque de façade en métal injecté, finition anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. La plaque de commande et le tube d'alimentation de la cuvette sont conformes aux exigences de règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui précise qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres. Le bâti-support est muni d'un manchon, d'une pipe et d'un renfort NF Me (PVC B-s3, d0) conformes aux exigences des règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 pour les diamètres inférieurs ou égaux à 125 mm. Se référer à la notice pour les schémas d'intégration détaillés. ATTENTION: cette configuration est valable pour épaisseur maximum de la cloison 56 mm (équivalent 2 BA13 + carrelage).