18508 - Bâti-support à chasse directe pour paroi résistante au feu
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue. Equipé d’un robinet de chasse directe à double volume dont les volumes sont ajustables indépendamment entre 6L à 9L pour grande chasse et 2,5L à 5L pour petite chasse. Débit constant de 1l/s de 1,2 bar à 4 bar. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. La plaque de façade est en métal injecté, finition anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.
- Plaque de commande et tube d’alimentation de la cuvette conformes aux exigences Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui précise qu’aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
- Le bâti-support est muni d’un manchon, d'une pipe et d'un renfort NF Me (PVC B-s3, d0) conformes aux exigences Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 pour les diamètre inférieur ou égaux à 125mm. Se référer à la notice pour les schémas d'intégration détaillés.
ATTENTION : cette configuration est valable pour épaisseur maximum de la cloison 56mm (équivalent 2 BA13 + carrelage).