18524SB - Bâti-support PRESTO 1000 XL E DVA Eco 2L-4L - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18524SB ou techniquement équivalent. Avec un robinet de chasse directe double volume 4 l pour grande chasse et 2 l pour petite chasse. Un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Un régulateur de débit 60 l/min. Un système S® interdisant le blocage en écoulement continu. Une plaque de commande est en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns. Jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage. Livré avec tube d'alimentation et nez de jonction, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.

18524SB - Bâti-support PRESTO 1000 XL E DVA Eco 2L-4L - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18524SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe double volume 4 l pour grande chasse et 2 l pour petite chasse
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit 60 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande est en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents.
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage
Livré avec tube d'alimentation et nez de jonction, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.