18524 - Bâti-Support PRESTO 1000 XL E DVA Eco 2l-4l - Face chromée brossée
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue. Equipé d’un robinet de chasse directe à double volume. Volumes d'eau délivrés est 4 l pour grande chasse et 2 l pour petite chasse. Débit constant de 1l/s de 1,2 bar à 4 bar. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. La plaque de façade est en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.

18524 - Bâti-Support PRESTO 1000 XL E DVA Eco 2l-4l - Face chromée brossée
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue. De type Presto réf. 18524 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe double volume : 4 l pour grande chasse et 2 l pour petite chasse . Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein.
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande est en métal brossée anti-empreinte avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents.
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.