18547SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18547SB ou techniquement équivalent. Equipé d'un robinet de chasse directe temporisé avec un volume d'eau réglable de 6 à 9l. Régulateur de débit 60 l/min. Un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Plaque de commande anti-vandalisme en inox brossée 304 L avec bouton poussoir en laiton chromé. Avec robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Livré avec patte de rappel au mur, accessoires d’ancrage de céramique, de fixation, collier et tube d’évacuation (ou équivalent validé)

18547SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto réf. 18547SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet temporisé avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit 60l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.
- un volume d'eau réglable de 6 à 9l
- une plaque de commande anti-vandalisme en inox brossée 304 L
Livré avec patte de rappel au mur, accessoires d’ancrage de céramique, de fixation, collier et tube d’évacuation 
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.