18720SB - Kit P1000XL DVA, pour galerie technique, pour paroi coupe-feu, pour cuvettes sans bride
Kit de chasse directe complet à travers cloison (15 à 300mm) pour cuvettes sans bride. De type Presto 1000XL DVA , réf. 18720SB ou techniquement équivalent. Avec double volume ajustables indépendamment de 6 l à 9 l pour grande chasse et de 2,5 l à 5 l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Plaque de façade en métal brossée anti-empreinte. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. Livré avec tube de chasse PVC et nez de jonction. 
Solution chasse traversée de cloison coupe feu conforme à la réglementation incendie d'un établissement recevant du public (ERP) article CO31 de l'arrêté du 25 juin 1980 pour un percement maximum de 75mm possible pour le passage de la commande. Accès par l’arrière obligatoire pour la maintenance.

18720SB - Kit P1000XL DVA, pour galerie technique, pour paroi coupe-feu, pour cuvettes sans bride
Kit cde chasse directe complet à travers cloison (15 à 300mm) pour cuvettes sans bride. De type Presto 1000XL DVA , réf. 18720SB ou techniquement équivalent.  Comprenant : 
- un robinet temporisé à double volume ajustables indépendamment : de 6 l à 9 l pour grande chasse et de 2,5 l à 5 l pour petite chasse
- un régulateur de débit 60 l/min 
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein 
- un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de façade en métal brossée anti-empreinte
- un robinet d'arrêt intégré
- un dispositif anti-siphonique. 
- livré avec un tube de chasse PVC et nez de jonction. 
Solution de chasse traversée de cloison coupe feu conforme à la réglementation incendie d'un établissement recevant du public (ERP) article CO31 de l'arrêté du 25 juin 1980 pour un percement maximum de 75mm possible pour le passage de la commande. Accès par l’arrière obligatoire pour la maintenance.