20100 - PRESTOMAT 2010 - Robinet simple temporisé mural pour lavabo
Robinet simple NF à poussoir temporisé mural PRESTOMAT 2010 réf.20100 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de temporisation et de débit, bouton poussoir anti-rotation. Alimentation en eau froide (ou équivalent validé)

Ou

20100 - PRESTOMAT 2010 - Robinet simple temporisé mural pour lavabo
Robinet simple NF à poussoir temporisé mural, alimentation en eau froide. De type PRESTOMAT 2010            réf. 20100 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 4 l/min 
- un réglage de temporisation et de débit interne
- un déclenchement souple
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.