20500 - PRESTOMIX 2020 sur plage
Mitigeur bicommande NF à poussoir temporisé sur plage PRESTOMIX 2020 réf.20500 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit incorporé, réglage de temporisation et débit , bouton poussoir anti-rotation (ou équivalent validé)

Ou

20500 - PRESTOMIX 2020 sur plage
Mitigeur NF bi-commande temporisé sur plage. De type PRESTOMIX 2020 réf. 20500 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 5 l/min 
- un réglage de temporisation et de débit interne
- un sélecteur de température arrière
- un déclenchement souple
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.