20501 - PRESTOMIX 2020 S sur plage
Mitigeur bicommande NF à poussoir temporisé sur plage PRESTOMIX 2020 S réf. 20501 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit incorporé, réglage de temporisation et débit, système anti-blocage (ou équivalent validé)

Ou

20501 - PRESTOMIX 2020 S sur plage
Mitigeur NF bi-commande temporisé sur plage. De type PRESTOMIX 2020S® réf. 20501 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 5 l/min 
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un réglage de temporisation et de débit interne
- un sélecteur de température arrière
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
.