23614 - PRESTO 520 mural ou au sol
Commande mono pédale avec robinet simple temporisé (NF), alimentation 1/2" en eau froide ou chaude. De type Presto 520  réf. 23614 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 6 l/mn, réglable à 3l/mn. Réglage de débit interne. Pédale en polymère ultra résistant . Fixation murale ou au sol 

Ou

23614 - PRESTO 520 mural ou au sol
Commande mono pédale avec robinet simple temporisé (NF), alimentation 1/2" en eau froide ou chaude. De type Presto 520  réf. 23614 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 6 l/mn, réglable à 3l/mn (réglable en interne)
- une commande monopédale en polymère ultra résistant (fixation murale ou au sol)
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.