23644 - PRESTO 530 mural ou au sol
Commande bipédale avec robinet simple temporisé (NF), alimentation 1/2" en eau froide et chaude. De type Presto 530  réf. 23644 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 6 l/mn, réglable à 3l/mn. Réglage de débit interne. Pédales en polymère ultra résistant .Fixation murale ou au sol 

Ou

23644 - PRESTO 530 mural ou au sol
Commande bipédale avec robinet simple temporisé (NF), alimentation 1/2" en eau froide et chaude. De type Presto 530  réf. 23644 ou techniquement équivalent. 
Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 6 l/mn, réglable à 3l/mn (réglable en interne)
- une commande bipédale en polymère ultra résistant (fixation murale ou au sol)
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.