24002 - Presto 600 sur plage
Robinet simple temporisé sur plage (NF), alimentation 1/2" en eau froide. De type Presto 600 réf. 24002 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

24002 - Presto 600 sur plage
Robinet simple temporisé sur plage (NF), alimentation en eau froide. De type Presto 600 réf. 24002 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.