27430 - PRESTO DL 400 SE® applique
Robinet de douche NF temporisé en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 SE® réf. 27430 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Alimentation par le haut G 3/4". Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.

Ou

27430 - PRESTO DL 400 SE® applique
Robinet de douche NF temporisé en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 SE® réf. 27430 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- une alimentation par le haut G3/4"
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
OPTION : 
- Plaque de compensation (8 mm) pour montage réf. 27428
- Kit raccord de sortie pomme  pour flexible douche DL 400 SE® réf. 90963  + Barre de douche avec douchette blanche et flexible 150 cm réf. 60255
- Douchette blanche avec flexible 150 cm réf. 60256 et support métal pour douchette réf. 90636
PRODUITS ASSOCIES :
Mitigeurs centralisés : 
84006 (55L/mn) – 84007 (84L/mn) – 84008 (134L/mn) – 84009 (188L/mn)
Dans le cadre de la réglementation sur l’Eau Chaude Sanitaire  le volume d’eau des tubes d’alimentation finaux doit être le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres et ne pas excéder 8 mètres.