27435 - PRESTO DL 400 E-TOUCH applique
Robinet de douche sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn)  en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 E Touch® réf. 27435 ou techniquement équivalent. Fonction start /stop par effleurement alimentée par pile lithium 6 V intégrée.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min).  Système anti-tapotement  Alimentation par le haut G 3/4". Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.

Ou

27435 - PRESTO DL 400 E-TOUCH applique
Robinet de douche sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn)  en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 E Touch® réf. 27435 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une fonction start /stop par effleurement alimentée par pile lithium 6 V intégrée
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système anti-tapotement
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- une alimentation par le haut G 3/4"
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
OPTION : 
- Plaque de compensation (8 mm) pour montage réf. 27428
- Kit raccord de sortie pomme  pour flexible douche DL 400 E Touch® réf. 90963  +
- Barre de douche avec douchette blanche et flexible 150 cm réf. 60255
- Douchette blanche avec flexible 150 cm réf. 60256 et support métal pour douchette réf. 90636