27472 - DL 400 E-SENSOR - Douche à déclenchement électronique pile et RA équerre
Robinet de douche électronique temporisé en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 E-SENSOR réf. 27470 ou techniquement équivalent. Fonction Start/Stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable, possibilité de purge automatique et programmable. Alimentation par pile lithium 6 V intégrée. Régulateur de débit intégré (6 l/min ou 8l/min). Alimentation par le haut. RA équerre G 1/2". Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.

27472 - DL 400 E-SENSOR - Douche à déclenchement électronique pile et RA équerre
Robinet de douche électronique temporisé en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 E-SENSOR réf. 27470 ou techniquement équivalent. 
- Fonction Start/Stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable
- possibilité de purge automatique et programmable. 
- Alimentation par pile lithium 6 V intégrée.  
- Régulateur de débit intégré (6 l/min ou 8l/min). 
- Alimentation par le haut. 
- Livré avec RA équerre G 1/2". 
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.