27808 - PRESTO DL 800 S® 
Panneau mitigeur thermostatique de douche temporisé. De type Presto DL 800 S® réf. 27808 ou techniquement équivalent. Avec fonction start/stop et mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6l/min), sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Douchette à main sur rampe et curseur chromé. Alimentation par le haut sur robinet d’arrêt et avec porte savon.

Ou

27808 - PRESTO DL 800 S® 
Panneau mitigeur thermostatique de douche temporisé. De type Presto DL 800 S® réf. 27808 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une fonction start /stop
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une douchette à main sur rampe et curseur chromé
- une alimentation par le haut sur robinet d’arrêt et un porte savon intégré
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
OPTION : 
- Cache tuyauterie haut de longueur 350 mm réf. 27828
- Cache tuyauterie haut de longueur 700 mm réf. 27830
- Raccord anti-stagnation et adaptateur réf. 60569
- Raccord rapide pour douchette réf. 90049