28442 - PRESTO 4000 S sur plage
Mitigeur NF mono-commande temporisé sur plage. De type Presto 4000 S® réf. 28442 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein,  un aérateur avec régulateur de débit intégré (3L/min en fonction de la pression réseau), sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, limitation de la température maximale par butée ajustable. Bouton de commande en polyacétal noir. Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

28442 - PRESTO 4000 S sur plage
Mitigeur mono-commande NF temporisé sur plage. De type Presto 4000 S® réf. 28442 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un aérateur avec régulateur de débit intégré (3L/min en fonction de la pression réseau)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une limitation de la température maximale par butée ajustable
- un bouton de commande en polyacétal noir
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.