28617 - PRESTO 4000 S sur plage
Mitigeur NF mono-commande temporisé sur plage. De type Presto 4000 S® réf. 28617 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (3l/min), sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, limitation de la température maximale par butée ajustable. Bouton de commande en laiton chromé. Avec flexibles PEX et joints  filtres.

Ou

28617 - PRESTO 4000 S sur plage
Mitigeur mono-commande NF temporisé sur plage. De type Presto 4000 S® réf. 28617 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 3 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une limitation de la température maximale par butée ajustable
- un bouton de commande en laiton chromé
- avec flexibles PEX et joints  filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.