28619 - PRESTO 4000 S sur plage
Mitigeur mono-commande temporisé sur plage. De type Presto 4000 S® réf. 28619 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, limiteur de débit intégré (1,9 l/mn), sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, limitation de la température maximale par butée ajustable. Bouton de commande en laiton chromé. Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

Ou

28619 - PRESTO 4000 S sur plage
Mitigeur mono-commande temporisé sur plage. De type Presto 4000 S® réf. 28619 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un limiteur de débit intégré à 1,9 l/mn
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une limitation de la température maximale par butée ajustable
- un bouton de commande en laiton chromé
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.