29002 - Régulateur à entrées droite/gauche
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29002 ou techniquement équivalent. Avec entrées droite/gauche 3/4 ‘’ (20 x 27). Blocage de température interne, débit d’eau mitigée à 3 bars  57 l/mn. Avec clapets anti-retour NF.

Ou

29002 - Régulateur à entrées droite/gauche
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29002 ou techniquement équivalent. Avec entrées droite/gauche 3/4 ‘’ (20 x 27). 
Comprenant :
- entrées droite/gauche 3/4 ‘’ (20 x 27)
- un blocage de température interne
- un débit d’eau mitigée à 3 bars  57 l/mn
- avec clapets anti-retour NF
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.                          
.