29003 - Régulateur à entrées droite/gauche
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29003 ou techniquement équivalent. Avec entrées droite/gauche 3/4 ‘’ (20 x 27). Avec butée de température à 38 °C débrayable, débit d’eau mitigée à 3 bars : 30L/min. Avec clapets anti-retour NF.

Ou

29003 - Régulateur à entrées droite/gauche
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29003 ou techniquement équivalent. Avec entrées droite/gauche 3/4 ‘’ (20 x 27). 
Comprenant :
- entrées droite/gauche 3/4 ‘’ (20 x 27)
- butée de température à 38 °C débrayable 
- un débit d’eau mitigée à 3 bars : 30L/min
- avec clapets anti-retour NF
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.                          
.