29006 - Régulateur à entrées parallèles
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29006 ou techniquement équivalent. Avec entrées parallèles 1/2 ‘’ (15 x 21). Blocage de température interne, débit de 35 l/mn à 3 bars. Avec clapets anti-retour NF.

Ou

29006 - Régulateur à entrées parallèles
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29006 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- entrées parallèles 1/2 ‘’ (15 x 21)
- un blocage de température interne
- un débit de 35 l/mn à 3 bars
- avec clapets anti-retour NF
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
                          
.