29007 - Régulateur à entrées parallèles
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29007 ou techniquement équivalent. Avec entrées parallèles 3/4 ‘’ (20 x 27). Blocage de température interne, débit de 47 l/mn à 3 bars. Avec clapets anti-retour NF.

Ou

29007 - Régulateur à entrées parallèles
Régulateur thermostatique de sécurité. De type Presto réf. 29007 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- entrées parallèles 13/4 ‘’ (20 x 27)
- un blocage de température interne
- un débit de 47 l/mn à 3 bars
- avec clapets anti-retour NF
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.                          
.