29009 - Minitherm - Régulateur thermostatique monoposte avec arrivées opposées F3/8 et M3/8
Mini régulateur thermostatique de sécurité monoposte pour lavabo ou douche. De type Presto "Minitherm" réf. 29009 ou techniquement équivalent. Avec entrées opposées eau chaude  F3/8"(12 x17) et eau froide M3/8" (12 x17), sortie eau mitigée M3/8"(12 x17). Débit de 2 à 10l/min. Corps en laiton chromé. Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80°C. Sécurité anti-brûlure. Température préréglée à 38°C, ajustable de plein chaud à plein froid par clé Allen. Livré avec filtres et clapets anti-retour NF.

29009 - Minitherm - Régulateur thermostatique monoposte avec arrivées opposées F3/8 et M3/8
Mini régulateur thermostatique de sécurité monoposte pour lavabo ou douche. De type Presto "Minitherm" réf. 29009 ou techniquement équivalent. 
- Avec entrées opposées eau chaude  F3/8"(12 x17) et eau froide M3/8" (12 x17)
- Sortie eau mitigée M3/8"(12 x17)
- Débit de 2 à 10l/min
- Corps en laiton chromé
- Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80°C
- Sécurité anti-brûlure
- Température préréglée à 38°C, ajustable de plein chaud à plein froid par clé Allen
- Livré avec filtres et clapets anti-retour NF