30212 - PRESTO bi-commande encastré
Robinet temporisé mural double commande encastré, alimentations 1/2 " eau froide et chaude De type Presto S® réf. 30212 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 6 l/mn. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation. Façade antivandalisme.

30212 - PRESTO bi-commande encastré
Robinet temporisé mural double commande encastré, alimentations 1/2 " eau froide et chaude De type Presto S® réf. 30212 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 6 l/mn (réglable en interne)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un bouton poussoir anti-rotation
- une façade antivandalisme
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.