31671 - Kit PRESTO 512 S pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (200 à 300 mm) lavabo avec bec long .De type Presto réf. 31671 ou techniquement équivalent. Avec robinet temporisé équipé du mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage, sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu et d'un robinet d'arrêt  Débit pré réglé à 6 l/mn. Bouton de commande non tournant et indémontable. Bec long anti-rétention d'eau 

Ou

31671 - Kit PRESTO 512 S pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (200 à 300 mm) lavabo avec bec long .De type Presto réf. 31671 ou techniquement équivalent. 
Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un bec long anti-rétention d'eau 
- un robinet d'arrêt 
- un bouton de commande non tournant et indémontable
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un régulateur de débit intégré (6 l/min)
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.