31683 - PRESTO 712 à commande fémorale
Commande fémorale avec robinet simple temporisé mural (NF), alimentation 1/2 en eau froide ou chaude. De type Presto 712 réf. 31683 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 6 l/mn. Réglage de débit interne. Commande omnidirectionnelle (déclenchement souple)

Ou

31683 - PRESTO 712 à commande fémorale
Commande fémorale avec robinet simple temporisé mural (NF), alimentation 1/2 en eau froide ou chaude. De type Presto 712 réf. 31683 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 6 l/mn (réglable en interne)
- une commande omnidirectionnelle (déclenchement souple)
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.