31815 - PRESTO 612  mural - Bec tournant
Robinet simple temporisé mural (NF) avec bec tournant, alimentation en eau froide. De type Presto 612 réf. 31815 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne.

Ou

31815 - PRESTO 612  mural - Bec tournant
Robinet simple temporisé mural (NF), alimentation en eau froide. De type Presto 612 réf. 31815 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Un bec tournant
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.