31881 - Kit PRESTO 12 pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (200 à 300 mm) urinoir. De type Presto réf. 31881 ou techniquement équivalent. Avec robinet temporisé équipé du mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage et d'un robinet d'arrêt.  Débit pré réglé à 10 l/mn. Bouton de commande non tournant et indémontable.

Ou

31881 - Kit PRESTO 12 pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (200 à 300 mm) urinoir. De type Presto réf. 31881 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un robinet d'arrêt 
- un bouton de commande non tournant et indémontable
- un régulateur de débit intégré (10 l/min)